Elektronische Lupen 

Elektronische Lupen, auch E-Lupen genannt, sind kompakte elektronische Sehhilfen im Handtaschenformat. Ähnlich wie Bildschirmlesegeräte nehmen sie Schriftstücke oder andere "kleine" Dinge mit einer Kamera auf und geben diese stark vergrößert auf dem eingebauten Display wieder. 

Genutzt werden E-Lupen von sehbehinderten Personen vor allem unterwegs, um z.B. im Restaurant Speisekarten zu lesen oder an einer Bushaltestelle Fahrplaninformationen erkennen zu können. Entsprechend werden die Lupen netzunabhängig mit Akku betrieben. Im Vergleich zu optischen Lupen können E-Lupen nicht nur vergrößern, sondern auch in unterschiedlichen Farbkontrasten darstellen oder ein Bild "einfrieren", damit die Nutzer es in Ruhe betrachten können. 

Die E-Lupe wird dafür über das Lesegut (z.B. ein Schriftstück) bewegt. Einige bieten für eine leichtere Handhabung zu diesem Zweck kleine Rollen. Dennoch ist die kontinuierliche Bewegung über das Lesegut etwas mühsam, weswegen E-Lupen in der Regel nicht zum Lesen längerer Texte eingesetzt werden. Der möglichen Vergrößerung sind durch die relativ kleinen Displays der Geräte, deren Durchmesser meist zwischen 4 und 7 Zoll liegt, Grenzen gesetzt. 

Elektronische Lupen verfügen teilweise über eine Vorrichtung zum Aufklappen oder ein kleines Stativ, so dass unter der eingebauten Kamera mit der Hand geschrieben werden kann, z.B. zum Ausfüllen eines Formulars. Aufgrund der in der Regel etwas wackligen Konstruktion eignen sie sich aber weniger für längere Schreibarbeiten. 

•	Gerätetypen für verschiedene Nutzungssituationen 
Basisversion 
Elektronische Lupen bestehen in der Regel aus einem kompakten Gerät mit integrierter Kamera und Display, teilweise ist noch ein Netzteil zum Aufladen des Akkus und eine Transporttasche dabei. Einfache Geräte sind für sich allein zu nutzen und bieten keine Schnittstellen zum Anschluss an andere Geräte. 

Geräte mit Anschlussmöglichkeit 
Einige E-Lupen können an einen größeren PC-Monitor oder an ein Fernsehgerät angeschlossen werden, was ein komfortableres Lesen ermöglicht. 

Geräte mit Fernlesefunktion 
Manche Elektronischen Lupen müssen nicht direkt an das Lesegut gehalten werden, sondern können auch Objekte in der Ferne vergrößern, z.B. Straßenschilder. Das Bild kann dann als "Schnappschuss" festgehalten und in Ruhe betrachtet werden. 
•	Worauf zu achten ist 
Elektronische Lupen unterscheiden sich stark in Preis und Ausstattung. Während die Bedienung der Geräte durchgehend recht einfach ist, zeigen sich in anderen Bereichen große Unterschiede. Die wichtigsten sind: 

•	Displaygröße und Gewicht 
•	Farben 
•	Akkulaufzeit und Ladezeit 
•	Vergrößerung 
•	Darstellungsmöglichkeiten	

Displaygröße und Gewicht 
Der eingebaute kleine Bildschirm der E-Lupen variiert in der Größe und damit der darstellbare Bildausschnitt. Kleinere Bildschirme haben um die 4 Zoll Bildschirmdurch-messer (10,16 cm), größere bis zu 7 Zoll (17,78 cm). Parallel zur Bildschirmgröße schwankt auch das Gesamtgewicht der Geräte von etwa 200 g bis ca. 1100 g. 

Farben 
Nicht alle E-Lupen bieten neben einem Echtfarb- und Schwarz-Weiß-Modus verschiedene Fehlfarbkontraste, die je nach Sehbehinderung hilfreich sein können.

Akkulaufzeit und Ladezeit 
Für die mobile Nutzbarkeit spielt die Laufzeit des Akkus eine entscheidende Rolle. Diese schwankt grundsätzlich je nachdem, ob das Gerät nur im Stand-by oder im Vollbetrieb läuft. Die angegebenen Akkulaufzeiten der Geräte liegen zwischen 1,25 und 4,5 Stunden. Die Ladezeiten liegen zwischen 2 und 5 Stunden. 

Vergrößerung 
Der Vergrößerungsfaktor ist nicht bei allen E-Lupen stufenlos einzustellen. Auch die mögliche maximale Vergrößerung schwankt zwischen dem Vergrößerungsfaktor 5,5 und Faktor 40. Allerdings bleibt zu bedenken, dass mit kleinen Bildschirmen sehr große Vergrößerungsstufen nicht immer von praktischem Nutzen sind. 

Darstellungsmöglichkeiten 
Während einige Geräte nur vergrößern, sind andere auch in der Lage, das Bild zu spiegeln, bieten einen abschaltbaren Autofokus, der beim Schreiben mit der Hand unter der Kamera praktisch ist und/oder eine Standbildfunktion.