INCOBS - Kurzprüfung Flachbildschirme

Praktische Kurzprüfung

Stand: 31.10.05

Gegenstand der Untersuchung: Flachbildschirme

Untersuchtes Produkt	
Anbieter / Hersteller / Firma:

	Produktname / Version:

Bearbeitung	
Datum: 	
Testprotokoll: 	
weitere am Test beteiligte Personen: 	

Testzubehör

1.	Der zu prüfende Monitor
2.	Testkomponente 1: Testrechner (Laptop) mit installiertem Großbildsystem und einer Testdatei „testdokument.doc“, abgelegt auf dem Desktop des Testrechners.
3.	Testkomponente 2: (mobiles) Kamera-Lesegerät
4.	Ein ausgedrucktes, einseitiges Schriftstück (DIN A4) mit Text in Schriftgröße 12, Times New Roman.
1. Allgemeine Angaben zum Monitor 	
FBS
1-1	Welcher Monitor wird untersucht?

Produktname: 	

Versions-Nr. / Datum: 	
	
FBS
1-2	Hersteller des Produkts? (falls nicht im Produktnamen erwähnt)

.......................................................................................................................................
	
FBS
1-3	Welche Bilddiagonale liegt vor?

Zoll / cm: ............................/....................... .........
	
FBS
1-4	Für welche Auflösung ist der Monitor optimiert?

Pixel: ............................X....................... .........
	
FBS
1-5							ja		nein
Ist der Monitor höhenverstellbar?		[   ]		[   ] 
	
FBS
1-6									ja		nein
Verfügt der Monitor über interne Lautsprecher?		[   ]		[   ] 
	
FBS
1-7									ja		nein
Verfügt der Monitor über einen VESA-Anschluss?	[   ]		[   ] 
(um einen Schwenkarm anzuschließen)	
FBS
1-8	Welche Voreinstellungen sind möglich? 
						ja		nein
Die Helligkeit ist einstellbar			[   ]		[   ] 

						ja		nein
Der Kontrast ist einstellbar			[   ]		[   ]

Wählen Sie „normale“ Helligkeits- / Kontraststufen und dokumentieren Sie:

Helligkeit: Stufe ..... von ..... Stufen

Kontrast:  Stufe ..... von ..... Stufen
	
FBS
1- 9	Wenn individuelle Einstellungen möglich sind, schätzen Sie die Bedienbarkeit ein: 

Einstellungen am Monitor vornehmen erscheint: 

sehr einfach		[   ]
einfach		[   ]
schwierig		[   ]
sehr schwierig		[   ]

2. Testkomponente 1: 
Allgemeine Angaben zum Testrechner mit Großbildsystem	
Die Prüfung beginnt mit der Testkomponente 1. Schließen Sie hierzu den Monitor an den Testrechner (Laptop) an. 	
FBS
2-1	Welches Betriebssystem ist installiert?

Produktname / Version / ServicePack:. 
	
FBS
2-2	Welche Großbildsoftware ist installiert?

Produktname / Versionsnummer: ......................................................................................
	
FBS
2-3	Eigenschaften der Anzeige

Folgende Eigenschaften sollten voreingestellt werden:

                                                   ja, ist voreingestellt              nein, folgende Abweichung
Bildschirmauflösung
1024 x 768                                            [   ]                            .........................................

Farbqualität
höchste (32 Bit)                                     [   ]                            .........................................

Vom Monitor-Hersteller empfohlene und 
eingestellte Bildschirmaktualisierungsrate:    .............  Hz
	
3. Praktische Kurzprüfung mit Testkomponente 1: 
Schmiereffekte bei vielfacher Vergrößerung unter einem Großbildsystem	
FBS
3-1	Führen Sie nun die Kurzprüfung des Monitors mit angeschlossenem Laptop und dem Großbildsystem durch (Testkomponente 1). 
Führen Sie hierzu folgende Schritte aus:
1.	Starten Sie den Test-Rechner (das Laptop). 
2.	Starten Sie – wenn nicht automatisch erfolgt – das Großbildsystem. 
3.	Falls nicht voreingestellt, schalten Sie den Schwarz-auf-Weiß-Modus ein.
4.	Stellen Sie die Vergrößerung auf 2-fach.
5.	Öffnen Sie das Testdokument vom Desktop aus.
6.	Schalten Sie den Vorlesemodus mit Laufschrift (4-fache Vergrößerung) ein. 
(Strg (links) + L)
7.	Beobachten Sie jetzt, ob es in der Darstellung der Laufschrift zu Schmiereffekten kommt, und wählen Sie eine der drei folgenden Möglichkeiten:

es kommt zu gar keinen Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu leichten Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu starken Schmiereffekten		[   ]

Dokumentation der im Test verwendeten Laufschriftgeschwindigkeit (en):

..................................................................................................................
	
FBS
3-2	Stellen Sie den Farbmodus um auf die Farbkombination Gelb-auf-Blau. Wiederholen Sie anschließend die Schritte 4. – 7. aus der vorherigen Aufgabe und schließen Sie auch hier mit der Auswahl einer der drei folgenden Möglichkeiten ab:

es kommt zu gar keinen Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu leichten Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu starken Schmiereffekten		[   ]

Dokumentation der im Test verwendeten Laufschriftgeschwindigkeit (en):

..................................................................................................................
	
FBS
3-3	Beurteilen Sie die Interpolation zur aktuellen Auflösung von 1024x768 (bei eingeschalteter Vergrößerung).

Die Interpolation ist:

gut			[   ]
ausreichend		[   ]
nicht ausreichend	[   ]

Sollte die Optimalauflösung 1024x768 entsprechen, führen Sie diese Aufgabe mit der Auflösung 800x600 aus.
	
Anschließend fahren Sie das System herunter. Die Prüfung wird fortgesetzt mit der Testkomponente 2. Schließen Sie hierzu den Monitor wie vom Hersteller empfohlen an das Kamera-Lesegerät an. 	

4. Testkomponente 2: 
Allgemeine Angaben zum Kamera-Lesegerät 	
FBS
4-1	Welches Kamera-Lesegerät wird angeschlossen?

Produktname: 	

Versions-Nr. / Datum: 	
	
FBS
4-2	Hersteller des Produkts? (falls nicht im Produktnamen erwähnt)

.......................................................................................................................................
	
5. Praktische Kurzprüfung mit Testkomponente 2: 
Schmiereffekte bei vielfacher Vergrößerung unter Kamera-Lesegerät	
FBS
5-1	Führen Sie nun die Kurzprüfung des Monitors mit dem ersten Kamera-Lesegerät durch (Testkomponente 2).
1.	Das Lesegerät und der Monitor werden eingeschaltet.
2.	Stellen Sie die Vergrößerung auf x-fach (noch unklar).
3.	Als Darstellungsfarben wird die Kombination Schwarz-auf-Weiß gewählt.
4.	Das Schriftgut wird unter die Kamera gelegt. Es wird die erste Zeile des Schriftstücks zur Anzeige gebracht und Wort für Wort durch die Anzeige gezogen.
5.	Beobachten Sie jetzt, ob es in der Darstellung zu Schmiereffekten kommt, und wählen Sie eine der drei folgenden Möglichkeiten:

es kommt zu gar keinen Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu leichten Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu starken Schmiereffekten		[   ]
	
FBS
5-2	Wechseln Sie in die farbige Kombination der Darstellungsfarben Gelb-auf-Blau.
Wiederholen Sie die Arbeitsschritte 3. – 5. der vorherigen Aufgabe und schließen Sie auch hier mit der Auswahl einer der drei folgenden Möglichkeiten ab:

es kommt zu gar keinen Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu leichten Schmiereffekten		[   ]
es kommt zu starken Schmiereffekten		[   ]
	
FBS
5-3	Beurteilen Sie die allgemeine Bildqualität mit angeschlossenem Kamerasystem – im Vergleich zur vorangegangenen Bildqualität mit angeschlossenem PC.

Die Bildqualität ist:

gleichbleibend	, hat sich nicht verbessert oder verschlechtert		[   ]
besser als vorher mit angeschlossenem Laptop				[   ]
schlechter als vorher mit angeschlossenem Laptop			[   ]

Schalten Sie anschließend sowohl den Monitor als auch das Kamera-Lesegerät aus. Die Prüfung ist abgeschlossen.

Blanko-Felder für Zusatzerhebungen zur

FBS
6-1	Wärmeabstrahlung des Test-Monitors

	
FBS
6-2	Entspiegelung des Test-Monitors